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	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价限价
（单位：元，人民币）

	1
	收发信机
	1）频率范围：118.000MHz～136.975MHz。2）调制方式：AM。3）频率间隔:8.33kHz或25kHz。4）工作模式:半双工。5）频率精确度: ±1ppm。6）载波功率：50W可调整。7）调制度：30%至99%可调。8）调制失真：小于或者等于5%。9）射频端口阻抗：50Ω。10）灵敏度: 小于或等于-107dBm。11）音频失真: 调制度为 90%时，失真度小于或等于5%@1kHz RF=-53dBm或-10dBm。12）镜像抑制: 大于或等100dB。13）中频抑制: 大于或等于90dB。14）接口：接收BNC型，发射N型。15）供电：AC 220 V±22V，50Hz±5Hz，DC24V±2.4V。
	台
	2
	98000

	2
	单腔带通滤波器
	1）工作频率范围：118MHz～136.975MHz。2）调谐方式：人工调谐。3）插入损耗：≤1.5dB。4）选择性：≥15dB（中心频率±500 kHz）。5）反向损耗：≥20dB。6）反向隔离度：≥40dB。7）阻抗：50Ω。8）功率：200W AMc（调幅载波）。
	部
	2
	15000

	3
	遥控盒
	1）供电方式：交流 220V±22V，50Hz±5 Hz；直流应具备+24V接口。2）遥控模拟端口音频输入范围：宽于-16 dBm～0 dBm。3）遥控模拟端口音频输出范围：宽于-16 dBm～0 dBm。4） 模拟音频端口接口标准：至少支持 4 线 E&M 类型 V。5） 频率响应：300 Hz～3 400 Hz，±2 dB。6） 信号失真度：小于或等于 3%（1 kHz，0 dBm）。7）支持直连、E&M信令类型Ⅴ标准和VOIP的通信方式。
	台
	4
	23000

	4
	话筒
	1）类型：手持；2）极化方向：单方向；3）阻抗：250Ω±15%（1kHz）4）频率响应：≤3dB 100Hz～5KHz；5）灵敏度：≥-50dBV
	只
	8
	650

	5
	天馈系统
	VHF全向天线
	1）频率范围：118.000MHz～136.975MHz。2）增益：大于或等于2.0 dBi。3）驻波比：小于或等于2.0。4）极化方式：垂直。5）功率：1000W。6）阻抗：50Ω。7）抗风：大于或等于160 km/h。
	副
	2
	6000

	6
	
	射频继电器
	
	台
	2
	3500

	7
	
	避雷器
	
	只
	2
	1500

	8
	
	射频馈线
	
	米
	120
	52

	9
	系统切换器
	1）支持主备机控制切换。2）支持一路控制信号分四路控制信号功能，每路阻抗600Ω。3）支持录音输出功能。4）为提高可靠性，该设备为无源器件。
	套
	1
	2400

	10
	配套附件
	定制
	套
	2
	3000

	
	总价限价：359840元



