	锅炉检修项目清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	

	1
	锅炉自控系统检修
	1.锅炉自控系统检修
	台
	3

	2
	1#锅炉控制柜触摸屏
	1.1#锅炉控制柜触摸屏
	个
	1

	3
	除氧罐电极
	1.除氧罐电极
	个
	8

	4
	格兰富水泵电机
	1.格兰富水泵电机
	个
	1

	5
	制作水位表操作钢平台
	1.制作水位表操作钢平台
2.800*800*1750
	个
	3

	6
	配电柜检修及除尘
	1.配电柜检修及除尘
	台
	9

	7
	压力仪表检测
	1.压力仪表拆除、检测、安装
	台
	12

	8
	压力仪表更换
	1.压力仪表拆除、更换、安装
	台
	6

	9
	补水水箱清洗
	1.补水水箱清洗
	个
	1

	10
	除氧罐检修、清洗
	1.除氧罐检修、清洗
	个
	1

	11
	连续排污器检修、清洗
	1.连续排污器检修、清洗
	个
	1

	12
	换热器拆除、清洗、安装
	1.换热器拆除、清洗、安装
	台
	4

	13
	原树脂掏除
	1.名称:原树脂掏除
	台
	2

	14
	漂莱特树脂装填
	1.名称:漂莱特树脂装填
	台
	2

	15
	漂莱特树脂
	1.名称:漂莱特树脂001x7
2.型号、规格：A600MB
	kg
	772

	16
	温度计检修
	1.名称:温度计检修
	台
	18

	17
	温度传感器检修
	1.名称:温度传感器检修
	支
	6

	18
	压力传感器检修
	1.名称:压力传感器检修
	支
	12

	19
	压力平衡器拆除、清洗、安装
	1.名称:压力平衡器拆除、清洗、安装
	个
	3

	20
	取样冷却器检修
	1.名称:取样冷却器检修
	台
	1

	21
	循环水泵更换
	1.名称:循环水泵拆除、更换、安装
	台
	4

	22
	换热集成单元清洗
	1.名称:换热集成单元清洗
	台
	4

	23
	拆、安、更换锅炉水位电极式传感器
	1.名称:拆、安、更换锅炉水位电极式传感器
	个
	9

	24
	更换金属缠绕式垫片
	1.更换金属缠绕式垫片、螺栓
	个
	68

	25
	凝结水箱清洗
	1.名称:凝结水箱清洗
	台
	1

	26
	翻板水位计清洗
	1.名称:翻板水位计清洗
	组
	2

	27
	软化水取样器清洗
	1.名称:软化水取样器清洗
	台
	2

	28
	水位计清洗
	1.名称:水位计清洗
	组
	3

	29
	省煤器检修
	1.名称:省煤器检修
	台
	3

	30
	安全阀检测
	1.名称:安全阀检测
	项
	1

	31
	锅炉除垢酸洗
	1.名称:锅炉除垢酸洗
	台
	3

	32
	全自动控制阀检修
	1.名称:全自动控制阀拆除、检修、安装
2.型号、规格：FLECK3150NXT
	个
	2

	33
	手动球阀检修
	1.类型:手动球阀拆除、检修、安装
2.规格、压力等级:DN65 1.6MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	4

	34
	手动球阀检修
	1.类型:手动球阀拆除、检修、安装
2.规格、压力等级:DN50 1.6MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	6

	35
	手动球阀检修
	1.类型:手动球阀拆除、检修、安装
2.规格、压力等级:DN40 1.6MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	2

	36
	手动球阀检修
	1.类型:手动球阀拆除、检修、安装
2.规格、压力等级:DN15 2.5MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	12

	37
	球阀检修
	1.类型:球阀拆除、检修、安装
2.规格、压力等级:DN80 1.6MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	3

	38
	球阀检修
	1.类型:球阀拆除、检修、安装
2.规格、压力等级:DN25 1.6MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	2

	39
	球阀检修
	1.类型:球阀拆除、检修、安装
2.规格、压力等级:DN32 1.6MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	1

	40
	闸阀检修
	1.类型:闸阀拆除、检修、安装
2.规格、压力等级:DN125 2.5MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	2

	41
	闸阀检修
	1.类型:闸阀拆除、检修、安装
2.规格、压力等级:DN32 2.5MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	4

	42
	闸阀检修
	1.类型:闸阀拆除、检修、安装
2.规格、压力等级:DN25 2.5MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	1

	43
	截止阀检修
	1.类型:截止阀拆除、检修、安装
2.规格、压力等级:DN200 2.5MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	1

	44
	截止阀检修
	1.类型:截止阀拆除、检修、安装
2.规格、压力等级:DN150 2.5MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	4

	45
	截止阀检修
	1.类型:截止阀拆除、检修、安装
2.规格、压力等级:DN125 2.5MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	8

	46
	截止阀检修
	1.类型:截止阀拆除、检修、安装
2.规格、压力等级:DN100 2.5MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	14

	47
	截止阀检修
	1.类型:截止阀拆除、检修、安装
2.规格、压力等级:DN80 2.5MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	4

	48
	截止阀检修
	1.类型:截止阀拆除、检修、安装
2.规格、压力等级:DN70 2.5MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	4

	49
	截止阀检修
	1.类型:截止阀拆除、检修、安装
2.规格、压力等级:DN50 2.5MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	33

	50
	截止阀检修
	1.类型:截止阀拆除、检修、安装
2.规格、压力等级:DN32 2.5MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	6

	51
	截止阀检修
	1.类型:截止阀拆除、检修、安装
2.规格、压力等级:DN25 2.5MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	3

	52
	蝶阀检修
	1.类型:蝶阀拆除、检修、安装
2.规格、压力等级:DN350 2.5MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	3

	53
	蝶阀检修
	1.类型:蝶阀拆除、检修、安装
2.规格、压力等级:DN200 2.5MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	3

	54
	蝶阀检修
	1.类型:蝶阀拆除、检修、安装
2.规格、压力等级:DN150 2.5MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	11

	55
	蝶阀检修
	1.类型:蝶阀拆除、检修、安装
2.规格、压力等级:DN100 2.5MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	6

	56
	蝶阀检修
	1. 类型:蝶阀拆除、检修、安装
2. 2.规格、压力等级:DN80 2.5MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	1

	57
	蝶阀检修
	1.类型:蝶阀拆除、检修、安装
2.规格、压力等级:DN50 2.5MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	1

	58
	蝶阀检修
	1. 类型:蝶阀拆除、检修、安装
2. 规格、压力等级:DN40 2.5MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	4

	59
	蝶阀检修
	1. 类型:蝶阀拆除、检修、安装
2. 规格、压力等级:DN32 2.5MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	2

	60
	连续排污阀检修
	1.类型:排污阀拆除、检修、安装
2.规格、压力等级:DN40 1.6MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	6

	61
	连续排污阀检修
	1. 类型:排污阀拆除、检修、安装
2. 规格、压力等级:DN50 1.6MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	6

	62
	止回阀检修
	1.类型:拆除、检修、安装
2.规格、压力等级:DN150 2.5MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	4

	63
	止回阀检修
	1. 类型:止回阀拆除、检修、安装
2.规格、压力等级:DN80 2.5MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	6

	64
	止回阀检修
	1.类型:止回阀拆除、检修、安装
2.规格、压力等级:DN50 2.5MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	8

	65
	布水器拆除、检修、安装
	1.名称:布水器拆除、检修、安装
2.型号、规格：φ1020
	套
	2

	66
	过滤器拆除、检修、安装
	1.类型:过滤器拆除、检修、安装
2.规格、压力等级:DN150 1.6MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	4

	67
	过滤器拆除、检修、安装
	1.类型:过滤器拆除、检修、安装
2.规格、压力等级:DN100 1.6MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	4

	68
	过滤器拆除、检修、安装
	1.类型:过滤器拆除、检修、安装
2.规格、压力等级:DN70 1.6MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	18

	69
	低压安全阀门检修
	1.名称:安全阀检修
2.规格:DN80
3.连接形式:法兰连接
	个
	6

	70
	低压安全阀门检修
	1.名称:安全阀检修
2.规格:DN40
3.连接形式:法兰连接
	个
	1

	71
	低压安全阀门检修
	1.名称:安全阀检修
2.规格:DN32
3.连接形式:法兰连接
	个
	8

	72
	电磁阀检修
	1.类型:电磁阀
2.规格、压力等级:DN100 2.5MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	1

	73
	电磁阀检修
	1.类型:电磁阀
2.规格、压力等级:DN80 2.5MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	2

	74
	软接头(软管)
	1.类型：软连接
2.规格、压力等级:DN65 1.6MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	15

	75
	软接头(软管)
	1.类型：软连接
2.规格、压力等级:DN150 1.6MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	5

	76
	低压交流异步电动机
	1.名称:风机
2.容量(kW):1.5kW
	个
	2

	77
	低压交流异步电动机
	1.名称:泵
2.容量(kW):3kW
	个
	2

	78
	电动执行器检修
	1.类型:电动执行器检修
2.规格、压力等级:DN350 2.5MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	1

	79
	电动执行器检修
	1.类型:电动执行器检修
2.规格、压力等级:DN125 2.5MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	1

	80
	电动执行器检修
	1.类型:电动执行器检修
2.规格、压力等级:DN100 2.5MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	4

	81
	电动执行器检修
	1.类型:电动执行器检修
2.规格、压力等级:DN32 2.5MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	2

	82
	Y 型过滤器检修
	1.类型:Y 型过滤器拆除、检修
2.规格、压力等级:DN70 1.6MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	12

	83
	Y 型过滤器检修
	1.类型:Y 型过滤器拆除、检修
2.规格、压力等级:DN100 1.6MPa
3.连接形式:法兰连接
	个
	2

	84
	水泵电机拆除
	1.水泵电机拆除
	台
	17

	85
	水泵维修
	1.名称:换热器循环水泵
2.规格、型号：37KW TD150-40/4
	台
	4

	86
	水泵维修
	1.名称:1、2、3号锅炉给水泵
	台
	6

	87
	水泵维修
	1.名称:二次网补水泵
	台
	2

	88
	水泵维修
	1.名称:除氧罐给水泵
	台
	3

	89
	水泵维修
	1.名称：水箱给除氧罐补水泵
	台
	2


