飞机机载厨房设备维修能力建设

交钥匙工程技术要求

一、承建方的能力要求
本工程为民航客机机载咖啡壶、烤箱、热水器、烧水杯等机载厨房设备的翻修、检测和修理车间维修能力建设。建成交付的车间能满足表1所列的咖啡壶、烤箱、热水器、烧水器等机载厨房设备翻修、检测和修理；承建方必须具备如下能力：
承建方必须熟悉表1所列机载厨房设备维修工艺，提供维修工艺及工艺流程图、工艺设备平面布置图；
维修工艺必须满足表1所列CMM章节号的维修、测试要求；
提供完整的、全新的高可靠性维修测试设备以及工装；
承建方有能力为采购人免费培训2～3名维修工作者；
承建方免费为采购人培训1名ELC041 厨房设备修理AC145放行人员（获得中国民用航空总局批准的证书）。
表1 计划维修的机载厨房设备明细
	序号
	名称
	件号
	CMM章节号

	1
	咖啡机
	11276-3
	CMM-25-30-07

	2
	咖啡机
	4510-18LF00
	CMM-25-33-20

	3
	咖啡机
	9001-01-0000-01
	CMM-25-37-40

	4
	咖啡机
	HFA2000-10
	CMM-25-34-77

	5
	烤箱
	4313100-00-66-00
	CMM-25-35-08

	6
	烤箱
	4313100-01-6600
	CMM-25-35-12

	7
	烤箱
	4323100-01-6622
	CMM-25-35-12

	8
	烤箱
	4333100-01-6600
	CMM-25-35-12

	9
	烤箱
	720720-02-00-03
	CMM-25-35-25

	10
	烤箱
	720740-00-00-00
	CMM-25-35-45

	11
	烤箱
	8302-01-0000-01
	CMM-25-37-39

	12
	热水器
	9401-01-0000-01
	CMM-25-37-37

	13
	热水器
	L13471-27
	CMM-25-35-67

	14
	烧水杯
	JD002003
	CMM-25-38-70

	15
	烧水杯
	JD025014
	CMM-25-31-065


二、承建方的技术要求
技术标准及要求
咖啡壶、烤箱、热水器、烧水器等机载厨房设备的维修车间设备的选型及制造标准，按中华人民共和国国家标准及相应的全国性行业标准或者国际专业技术协会标准及相应的 CMM 进行设计、选型、制造。适用标准包括以下清单所列CMM章节号及标准：
CMM-25-30-07-PN-11276-3-R3

CMM-25-31-065-PN-JD025014-RC

IPC-25-31-065-PN-JD025014-RD

CMM-25-38-70-PN-JD002003-RF

IPC-25-38-70-PN-JD002003-RG

CMM-25-34-77-PN-HFA2000-10-R5

CMM-25-37-40-PN-9001-01-0000-01-R1

CMM-25-37-37-PN-9401-01-0000-01-R02

CMM-25-37-39-PN-8301-01-0000-01-R03

CMM-25-35-45-PN-72074000-R11

CMM-25-35-25-PN-72072100-R15

CMM-25-33-20-PN-4510-2BUG-00-R04

CMM-25-35-12-PN-4313100-01-6600-R18

CMM-25-35-08-PN-4313100-00-66-R22

MH/T 3011.23-2006 民用航空器地面设备的安全技术规范
AC-145-10 维修单位的自制工具设备
GBT12467-90 焊接质量保证一般原则
GB985-80 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸
JB/JQ4000.3-86 焊接通用技术条件
IEC (International Electrotechnical Committee) 国际电工技术委员会的有关标准
ISO (International Standards Organization) 国际标准化组织的有关标准
GB50126-2008 工业设备及管道绝热规程施工规范
GB50184-2011 工业金属管道施工质量验收规范
GB50235-2010 工业金属管道工程施工及验收规范
GB50150-91 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准
GB50169-92 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范
GB50168-92 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范
GB50054-95 低压配电设计规范
GB50052-95 供配电系统设计规范
GB50055-93 通用用电设备配电设计规范
GB50254-259-96 电气装置安装工程施工及验收规范
GB4064-83 电气设备安全设计导则
GB4942.1-85 电机外壳防护分级
GB6995.1-86 电线电缆识别标志 第 1 部分：一般规定
GB4208-84 外壳防护等级的分类
TSGD0001-2009 压力管道安全技术监察规程——工业管道
以上标准和规范如果出现对于同一对象有两个或两个以上规定的，执行最高级别的规定。如果被新标准和规范替代，执行新的标准和规范。产品合格证及用户使用手册需随设备提供，计量器具应提供原厂计量检定证书且有效期不低于原厂给定有效期。因产品质量问题给采购方或者第三人造成的损失全部由承建方承担。

建设用车间平面图
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图 1 建设用车间平面图
工程范围

本工程是在图1所示车间内配置满足表1所列的厨房设备的翻修、检测和修理所需的必备设备、工装及辅助设备，设备布置应保证工艺路径合理。
工程报价中不包括厨房设备维修设备正常运行所需的车间基础性供电（三相五线,40KVA，AC380V,50Hz）、三相中频静变电源（115V，400Hz，功率≥30KVA）、供水（硬度<60ppm的软化水，水压≥0.4MPa，管径≥DN25）、压缩空气（压力：0.7～1.0MPa，露点<-20℃，管径>DN25）、车间排水口至厂区公共排水管网间的废水排放管。
工程包含下述内容：
维修测试设备及辅助设施
表2 维修测试设备配置表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	厨房设备测试台
	
	1
	双工位

	2
	厨房设备清洗台
	
	1
	提供柠檬酸加注以及热水冲洗

	3
	交流电机测试台
	
	1
	

	4
	绝缘测试仪
	
	1
	满足CMM测试要求

	5
	耐压测试仪
	
	1
	满足CMM测试要求

	6
	维修间配电箱
	
	2
	

	7
	测试工装
	
	2套
	在表1件号中选取

	
	合   计
	
	


表3 辅助设施配置表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	带背板防静电工作台
	
	6
	

	2
	工作台
	
	2
	

	3
	工装架
	
	2
	

	4
	转运小车
	
	2
	

	5
	维修工作间铺设的耗材
	电线、水管等
	若干
	

	
	合  计
	
	


     表2、表3中的设备数量为参考数量，投标单位可根据其设计的工艺流程增加，但不能少于上述数量。

2.现场安装施工
承建方负责满足表1所列的厨房设备的翻修、检测和修理所需的必备测试设备、工装及辅助设备的安装，包括水（给排水）、电、气的安装及材料。
3.调试及试运行
设备安装完成，承建方调试设备正常后，通知采购人组织进行为期一周的试运行，试运行所需的维修测试件、水、电、气源由采购人提供，承建方安排有经验的技术人员负责现场指导。
4.验收
该能力建设工程涉及到咖啡壶、烤箱、热水器、烧水器等机载厨房设备的维修车间上项，因此需要进行两次验收。设备试运行完成后，采购人进行工程的初次验收,初次验收完成后,承建方提供合同总价款70%的发票或完税证明，采购方在收到发票后5个月内支付货款；咖啡壶、烤箱、热水器、烧水器等机载厨房设备的维修车间上项通过局方的适航认可为该能力建设工程的最终验收完成，最终验收完成后支付货款的25%；剩余合同总价款的5%作为质量保证金,待初次验收合格之日起一年后采购方将剩余的合同总价款5%付给承建方。

质保期

     1年免费保修服务;终身维修。
